**LDR**

  Resistencia en oscuridad [kΩ]

  Resistencia en luz [kΩ]

  Resistencia de calibración [kΩ]

  Voltaje de entrada.

Formula



**Anemómetro**

Datos para calibrar

|  |  |
| --- | --- |
| Voltaje [V] | Velocidad [Km/h] |
| 0.092 | 20 |
| 0.135 | 30 |
| 0.19 | 40 |
| 0.26 | 50 |
| 0.34 | 60 |
| 0.41 | 70 |
| 0.48 | 80 |
| 0.53 | 90 |